
MZ BK 350 (kéthengeres bokszer)

Gyártási év: 1956-1958
Hengerurtartalom: 343cm3
Teljesítmény: 15 vagy 17 LE
Max. sebebesség: 120 ill. 115 km/h
Súly: 154 kg
 



 IFA RT 125/1

Gyártási év: 1954-1956
Hengerurtartalom: 123 cm3
Teljesítmény: 5 LE 5200-as fordulaton
Max. sebebesség: 80 km/h
Súly: 85 kg 



 MZ RT 125/2

Gyártási év: 1956-1959
Hengerurtartalom: 123 cm3
Teljesítmény: 6 LE 5200-as fordulaton
Max. sebebesség: 80 km/h
Súly: 90 kg 


 MZ RT 125/3

Gyártási év: 1959-1962
Hengerurtartalom: 123 cm3
Teljesítmény: 6,5 LE 5200-as fordulaton
Max. sebebesség: 85 km/h
Súly: 109 kg 



 
MZ ES 175

Gyártási év: 1957-1962

Hengerurtartalom: 172cm3
Teljesítmény: 10 LE
Max. sebebesség: 95 km/h

Súly: 146 kg


Gyártott darabszám: 43.222
 


 
MZ ES 175/1 

Gyártási év: 1962-1967
Hengerurtartalom: 172cm3
Teljesítmény: 12 LE

Max. sebebesség: 100 km/h
Súly: 149 kg



Gyártott darabszám: 46.086
 


 MZ ES 250 Doppelport (dupla kipufogó)

Gyártási év: 1956-1957
Hengerurtartalom: 243cm3
Teljesítmény: 12,5 LE 5000-es fordulaton
Max. sebebesség: 95 km/h
Súly: 180 kg 


 
MZ KKM 350 
(az első motorkerékpár Wankel motorral)

Gyártási év: 1965
Hengerűtartalom: 3x175cm3
Teljesítmény: 24 LE
Max. sebesség: 140 km/h
Súly: 140 kg
 
