### Menü

- MZ GYIK
- Az MZ gyár története
- MZ típusok
- A klub története
- Tagsági információk
- Cikkek
- Képtár
- Videók
- Túraterveink
- Idõjárás
- Kapcsolat
- Linkek
- WIKI - MZ szerelés
- MZ Racing Club
- Szocimotoros.hu

### Statisztika

Klubtagok: 56
Regisztrált tagok: 3463
Leghosszabb túra: 4963 km
Legtöbb résztvevő: 75
2004 óta bejárt országok:
HU, RO, SK, SLO, PL, AT, D, DK, NL, HR, SRB, MNE, BiH, AL, BG, TR > > >
Aktuális időjárás > > >

Már csak
Most van a Mikulás túra
5 hét 6 nap 8 óra 4 perc 24 mp
van a következő eseményig

## MZ típusok

Az MZ motorok már 1956 óta róják az utakat, a kelet-német gyár Zschopau 1991-es bezárásáig rengeteg sikert arattak mind a közutakon és a versenyeken. Ez a rövid típusösszefoglaló ezt az idõszakot mutatja be.

Típus beazonosítás vázszám alapján > > >
Még több típus és fénykép az MZ Múzeumból > > >

| MZ BK 350 (kéthengeres bokszer) Gyártási év: 1956-1958 Hengerûrtartalom: 343cm3 Teljesítmény: 15 vagy 17 LE Max. sebebesség: 120 ill. 115 km/h Súly: 154 kg
| IFA RT 125/1 Gyártási év: 1954-1956 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 5 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 80 km/h Súly: 85 kg
| MZ RT 125/2 Gyártási év: 1956-1959 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 6 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 80 km/h Súly: 90 kg
| MZ RT 125/3 Gyártási év: 1959-1962 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 6,5 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 85 km/h Súly: 109 kg
| MZ ES 175 Gyártási év: 1957-1962 Hengerûrtartalom: 172cm3 Teljesítmény: 10 LE Max. sebebesség: 95 km/h Súly: 146 kg Gyártott darabszám: 43.222
| MZ ES 175/1 Gyártási év: 1962-1967 Hengerûrtartalom: 172cm3 Teljesítmény: 12 LE Max. sebebesség: 100 km/h Súly: 149 kg Gyártott darabszám: 46.086
| MZ ES 250 Doppelport (dupla kipufogó) Gyártási év: 1956-1957 Hengerûrtartalom: 243cm3 Teljesítmény: 12,5 LE 5000-es fordulaton Max. sebebesség: 95 km/h Súly: 180 kg
| MZ KKM 350 (az első motorkerékpár Wankel motorral) Gyártási év: 1965 Hengerűtartalom: 3x175cm3 Teljesítmény: 24 LE Max. sebesség: 140 km/h Súly: 140 kg
| MZ ES 250 Gyártási év: 1957-1962 Hengerûrtartalom: 243cm3 Teljesítmény: 14,25 LE 5100-es fordulaton Max. sebebesség: 105 km/h Súly: 162 kg Gyártott darabszám: 150.326
| MZ ES 250 /1 Gyártási év: 1962-1967 Hengerûrtartalom: 243cm3 Teljesítmény: 16 LE Max. sebebesség: 115 km/h Súly: 153 kg Gyártott darabszám: 49.973
| MZ ES 250/2 Gyártási év: 1967 - 1973 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 19 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 125 km/h Súly: 152 kg Gyártott darabszám: 128.989
| MZ ES 300 Gyártási év: 1963 - 1965 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 19 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 125 km/h Súly: 152 kg Gyártott darabszám: 7.786
| MZ ES 125 Gyártási év: 1962 - 1969 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 8,5 LE 5800-es fordulaton Max. sebebesség: 90 km/h Súly: 105 kg Gyártott darabszám: 63.526
| MZ ES 125/1 Gyártási év: 1969 - 1978 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 10 LE 5000-es fordulaton Max. sebebesség: 100 km/h Súly: 105 kg Gyártott darabszám: 336.473
| MZ ES 150 Gyártási év: 1962 - 1969 Hengerûrtartalom: 143 cm3 Teljesítmény: 10 LE 5000-es fordulaton Max. sebebesség: 95 km/h Súly: 115 kg Gyártott darabszám: 190.585
| MZ ES 150/1 Gyártási év: 1969 - 1978 Hengerûrtartalom: 143 cm3 Teljesítmény: 11.5 LE 5000-es fordulaton Max. sebebesség: 105 km/h Súly: 115 kg Gyártott darabszám: 309.414
| MZ ETS 125 Gyártási év: 1969 - 1973 Hengerûrtartalom: 123cm3 Teljesítmény: 10 LE Max. sebebesség: 100 km/h Súly: 117 kg Gyártott darabszám: 4.860
| MZ ETS 150 Gyártási év: 1969 - 1973 Hengerûrtartalom: 143cm3 Teljesítmény: 11,5 LE Max. sebebesség: 105 km/h Súly: 117 kg Gyártott darabszám: 14.042
| MZ ETS 175 Gyártási év: 1969 - 1970 Hengerûrtartalom: 172 cm3 Teljesítmény: 14 LE 5500-as fordulaton Max. sebebesség: - km/h Súly: 149 kg Gyártott darabszám: 113
| MZ ETS 250 Trophy Sport Gyártási év: 1969 - 1973 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 21 LE 5500-as fordulaton Max. sebebesség: 129 km/h Súly: 151 kg Gyártott darabszám: 16.266
| MZ TS 125 Gyártási év: 1973 - 1985 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 10 LE 6100-as fordulaton Max. sebebesség: 100 km/h Súly: 114 kg Gyártott darabszám: ~200.000
| MZ TS 150 Gyártási év: 1973 - 1985 Hengerûrtartalom: 143 cm3 Teljesítmény: 11.5 LE 6100-as fordulaton Max. sebebesség: 105 km/h Súly: 114 kg Gyártott darabszám: ~200.000
| MZ TS 250 Gyártási év: 1973 - 1976 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 19 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 125 km/h Súly: 144 kg Gyártott darabszám: 110.899
| MZ TS 250/1 Gyártási év: 1976 - 1981 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 19 LE 5200-as fordulaton Max. sebebesség: 125 km/h Súly: 144 kg Gyártott darabszám: 140.000
| MZ ETZ 125 Gyártási év: 1984 - 1990 Hengerûrtartalom: 123 cm3 Teljesítmény: 10.5 LE 6000-as fordulaton Max. sebebesség: 100 km/h Súly: 108 kg Gyártott darabszám: 34.381
| MZ ETZ 150 Gyártási év: 1984 - 1990 Hengerûrtartalom: 143 cm3 Teljesítmény: 12.5 LE 6000-as fordulaton Max. sebebesség: 105 km/h Súly: 108 kg Gyártott darabszám: 198.016
| MZ ETZ 250 Gyártási év: 1981 - 1989 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 21 LE 5500-as fordulaton Max. sebebesség: 130 km/h Súly: 135 kg Gyártott darabszám: 239.417
| MZ ETZ 251 Gyártási év: 1988-1991 Hengerûrtartalom: 243 cm3 Teljesítmény: 21 LE 5500-as fordulaton Max. sebebesség: 130 km/h Súly: 145.5 kg Gyártott darabszám: 68.259
| MZ ETZ 301 Gyártási év: 1990 Hengerûrtartalom: 291 cm3 Teljesítmény: 23 LE 5500-as fordulaton Max. sebebesség: 135 km/h Súly: 153 kg Gyártott darabszám: 2.223

Speciális típusok (sport, rendõrségi, katonai)
| MZ ES 150 G Gyártási év: - Hengerûrtartalom: 143cm3 Teljesítmény: - Max. sebebesség: - Súly: -
| MZ ES 250 G Gyártási év: - Hengerûrtartalom: 243cm3 Teljesítmény: - Max. sebebesség: - Súly: -
| MZ ETS 300 G Gyártási év: 1970 Hengerûrtartalom: 291cm3 Teljesítmény: - Max. sebebesség: - Súly: -
| MZ ETS 400 Gyártási év: 1971 Hengerûrtartalom: 391cm3 Teljesítmény: 40 LE Max. sebebesség: - Súly: -
| MZ GE 250 Gyártási év: 1968 Hengerûrtartalom: 243cm3 Teljesítmény: - Max. sebebesség: - Súly: -
| MZ RZ 250 Gyártási év: - Hengerûrtartalom: 249cm3 Teljesítmény: 58 LE Max. sebebesség: 235 km/h Súly: 125 kg
| MZ RE 125 Gyártási év: 1965 Hengerûrtartalom: 124 cm3 Teljesítmény: 25 LE Max. sebebesség: 210 km/h Súly: 91 kg
| MZ ESKORT 250 Gyártási év: 1973 Hengerûrtartalom: 250cm3 Teljesítmény: 19 LE Max. sebebesség: 120 km/h Súly: 160 kg Gyártott darabszám: 60
MZ ES 250/2 A | MZ TS 250 A
MZ ETZ 250 VolksPolizei | MZ ETZ 250 A

### Keresés

### Bejelentkezés

﻿

Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám

- Elfelejtetted bejelentkezési nevedet?
- Regisztrálok

### Ki van itt

Nincs

### Chat-en elérhető

Jelenleg nem chat-el senki